**REFLEKT Latex Sealer**



**Tuotekortti – Reflekt Lateksisumu**

**Tekniset tiedot:**

**Tiheys:** n. 1,65 kg/l

**Maalauslämpötila:** Vähint. +10 °C

**Kuivumisaika +23 °C:ssa ja normaalissa**

**ilmankosteudessa**

**(60 % RH):** Kosketuskuiva: n. 20 min

Maalauskuiva: n. 6 tuntia

Läpikuiva: Useita vuorokausia

**Kutistuma:** n. 12 %

**Välineiden puhdistus:** Lämmin vesi ja maalaripesu

**Säilytys:** Viileässä, suojassa jäätymiseltä ja hyvin suljettuna

**Ympäristötiedot:** Poista työvälineistä maali mahdollisimman tarkasti ennen niiden puhdistamista vedellä. Nestemäisiä maalijäämiä ja pesunestettä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne tulee viedä paikalliseen keräyspisteeseen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tuotteen kuvaus:**  | Lateksisumu on valkoinen akrylaattipohjainen ylimaalattava saumausmassa. |
| **Tuotteen käyttö:**  | Voidaan käyttää sisällä ja ulkona kaikentyyppisten rakennusmateriaalien saumaukseen lukuun ottamtta pintoja, joihin kohdistuu veden aiheuttamaa painetta. |
| **Tee näin:**  | * Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, eikä siinä saa olla pölyä tai öljyä
* Pohjusta alusta sopivalla pohjamaalilla
* Leikkaa patruunan kärki pois ja kierrä pursotuskärki paikoilleen
* Aseta patruuna saumauspistooliin
* Leikkaa pursotuskärki halutun sauman leveyden mukaisesti
* Pursoa saumausmassa ulos mahdollisimman tasaisesti
* Silota lopuksi sormella, jossa on hieman astianpesuainetta
 |
|  |  |