

**Produktdatablad – Reflekt plankrens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:** **Bruk av produkt:** | Sterkt alkalisk og effektivt rengjøringsmiddel for planker og annet trykkimpregnert materiale. Fjerner misfarginger og vekster.Brukes (mangler vel utfyllende tekst her) |
| **Gjør slik:****Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,06 kg/l**Annen info:** Flytende plankrens**Forbruk:** 5–10 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +5°C**pH-verdi:** Ca. 13,5**Rengjøring av verktøy:** Vann**Innholdsbeskrivelse:**

|  |  |
| --- | --- |
| Water | 7732-7732-18-5 |
| Sodium hydroxide | 1310-73-2 |
| Sodium gluconate | 527-07-1 |
| Tetrapotassium pyrophosphate | 7320-34-5 |
| Polyacrylic acid, sodium salt | - |

**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig væske fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende rester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Dekk alle ømfintlige materialer og vekster i nærheten
* Kan etse på glass og aluminium
* Kan misfarge edeltre, f. eks. eik, seder og lerk
* Hvis planken er veldig tørr eller om den vaskes i sterkt solskinn, bør den alltid mettes med vann før den vaskes
* Påfør ufortynnet plankrens med kost eller kraftig børste
* Skur 2–3 m² av gangen, la det virke i ca. 10 min, spyl rent med vann
* Ved krevende angrep kan det være at behandlingen må gjentas
* NB! Fjern alle rester av rengjøringsmiddel før viderebehandling
* Etterbehandle med treolje når planken er helt tørr
* Dosering: Brukes ufortynnet
 |
|  |  |