

**Produktdatablad – Reflekt teak- og hardwoodolje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Alkydbasert treolje for behandling av hardwood tre og teak. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes utendørs på f. eks. nye og tidligere oljede utemøbler, dører osv. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Farge:** Ufarget**Forbruk:** 8-12 m²/l, avhengig av underlaget**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Ca. 1 døgn**Fortynning:** Skal ikke fortynnes**Rengjøring av verktøy:** White spirit**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Påføres generøst
* La oljen trenge inn og mette underlaget
* La det tørke i maks. 10 min, tørk deretter bort overskuddsolje
* Oljen skal ikke danne en film/overflate
* Olje- og pussefiller kan selvantenne og skal derfor destrueres
 |
|  |  |