

**Produktdatablad - Reflekt Målartvätt Inne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | För rengöring/nedmattning av målade ytor före ommålning samt rengöring av penslar etc. Finns även i Spray-förpackning – färdig att använda. Sprayförpackningen är blandad enligt doseringen ”Tvättning före målning”. |
| **Produktanvändning:**  | Påföres med pensel, svamp eller lågtrycksspruta. Låt verka 2-10 minuter. För maximal tvätt effekt bör ytan bearbetas med pensel eller borste. Efter tvättning, skölj rikligt med vatten. Kan orsaka nedmattning av målade ytor. |
| **Dosering:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,10 kg/l**Övrig info:** Flytande**pH-koncentrat:** Ca. 11**pH-brukslösning 1%-ig:** Ca. 10,5 **Innehållsuppgift:**

|  |  |
| --- | --- |
| Water | 7732-18-5 |
| Sodium carbonate | 497-19-8 |
| Alcohols,C9-C11, ethoxylated | 68439-46-3 |
| Sodium 2-ethylhexylimino dipropionate | 94441-92-6 |
| Tetrapotassium pyrophosphate | 7320-34-5 |

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Tvättning före målning: ½ lit till 5 lit vatten
* Grovrengöring: ¼ lit till 5 lit vatten
* Allmän rengöring: ½ lit till 5 lit vatten
* Rengöring av verktyg: Koncentrat
 |
|  |  |