

**Produktdatablad – Reflekt Malervask ute**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Reflekt Malervask ute er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med en meget kraftig rengjørende effekt. Den tar til og med bort / livet av alge- og muggsporer. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes til rengjøring før ommaling utendørs, samt til vedlikeholds rengjøring av f. eks. fasader, vindskier m.m. Tar bort sot, smuss samt begynnende alge- og muggangrep.  |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,05 kg/l**pH-verdi:** Ca. 13 i konsentrat. Ca. 11 i 1 %-løsning **Påføringstemp.:** Min. +5°C**Annen informasjon:** Flytende**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Tørre overflater bløtgjøres før bruk
* Påfør væskeløsningen med børste eller lavtrykkssprøyte
* La det virke noen minutter, uten at det tørker inn
* Skyll med rikelige mengder rent vann
* Bruk høytrykksspyler med stor forsiktighet, grundig skylling er viktigere enn høyt trykk
* Ikke vask i direkte sollys
* Dosering – Vedlikeholds vask: 2 dl til 10 l vann

 Vask før maling: 5 dl til 10 l vann * For vask ved alge-/muggangrep
1. Påfør med samme dosering som ved vedlikeholds vask, ikke overdoser
2. La det virke i opptil 4 døgn
3. Skyll med rikelige mengder rent vann
 |
|  |  |