

**Produktdatablad - Reflekt Målartvätt Ute**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Reflekt Målartvätt Ute är ett starkt, alkaliskt rengöringsmedel med en mycket kraftig rengörande effekt. Den tar även bort/dödar alg- och mögelsporer. |
| **Produktanvändning:**  | Används för rengöring före ommålning utomhus, samt till underhållsrengöring av te x fasader, vindskivor m.m. Tar bort sot, smuts samt begynnande alg- & mögelangrepp.  |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,05 kg/l**pH-värde:** Ca. 13 i koncentrat. Ca. 11 i 1%-lösning**Appliceringstemp.:** Min. +5°C**Övrig information:** Flytande**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Torra ytor blötes ner före användning
* Applicera tvätt lösningen med borste eller lågtrycksspruta
* Låt verka några minuter, utan att torka in
* Skölj rikligt med rent vatten
* Använd högtryckstvätt med stor försiktighet, flödig vattensköljning är viktigare än högt tryck
* Tvätta ej i direkt solsken
* Dosering -

Underhållstvätt: 2 dl till 10 l vattenTvätt före målning: 5 dl till 10 l vatten * För tvätt vid alg/mögelangrepp
1. Applicera med samma dosering som vid underhållstvätt, överdosera ej
2. Låt verka i upp till 4 dygn
3. Skölj rikligt med rent vatten
 |
|  |  |